■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식] <개정 2021. 6. 28.>
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지(건축물 명칭) 대전광역시 중구 목동로23(본관동)
건축 허가일(신고일) 1970. 08. 20.								준공일 1973. 12. 27.										연면적(㎡) 5,043.33
건축물 소유자 성명 학교법인대성학원															건축물 소유자 주소 대전광역시 중구 목동로 23
석면건축물안전관리인 성명 / 지정일 / 교육일(최초, 보수) 김** / 2020년 9월 25일 / 2020.09.25.(최초) / 2022.02.25.(보수)															석면건축물안전관리인 주소 대전광역시 서구 관저동로, 93
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 : 2022. 6. 13.
공간명	석면 건축자재 위치	석면건축자재종류	물리적 평가				잠재적 손상 가능성 평가					건축물 유지ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가				인체 노출 가능성 평가					위해성평가점수	위해성등급	조치 내용
			손상 상태 (점수)	비산성 (점수)		석면 함유량 (점수)	진동 (점수)		기류 (점수)	누수 (점수)		유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)			사용 인원수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)			평균 사용 시간 (점수)
본관동	“지하 1층” 대입진학실	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 지하 1층 ” 어학실	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 지하 1층 ” 창고	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			0	0			0	3	낮음
본관동	“ 1층 ” 응원단본부	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 1층 ” 숙직실	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 1층 ” 전실	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 1층 ” 현관 ＆ 복도	텍스타일	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			1	8	낮음
3. 실내공기 중 석면농도 측정 결과
측정일		석면농도			기준 초과 시 조치내용						측정일			석면농도					기준 초과 시 조치내용
4. 비고(특이사항 기재)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡)]

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식] <개정 2021. 6. 28.>
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지(건축물 명칭) 대전광역시 중구 목동로23(본관동)
건축 허가일(신고일) 1970. 08. 20.								준공일 1973. 12. 27.										연면적(㎡) 5,043.33
건축물 소유자 성명 학교법인대성학원															건축물 소유자 주소 대전광역시 중구 목동로 23
석면건축물안전관리인 성명 / 지정일 / 교육일(최초, 보수) 김** / 2020년 9월 25일 / 2020.09.25.(최초) / 2022.02.25.(보수)															석면건축물안전관리인 주소 대전광역시 서구 관저동로, 93
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 : 2022. 6. 13.
공간명	석면 건축자재 위치	석면건축자재종류	물리적 평가				잠재적 손상 가능성 평가					건축물 유지ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가				인체 노출 가능성 평가					위해성평가점수	위해성등급	조치 내용
			손상 상태 (점수)	비산성 (점수)		석면 함유량 (점수)	진동 (점수)		기류 (점수)	누수 (점수)		유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)			사용 인원수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)			평균 사용 시간 (점수)
본관동	“ 1층” 수학교과교실	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 1층 ” 세미나교실	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 1층 ” 보건실	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 1층 ” 새마을금고	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 1층 ” 커리어존	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 1층 ” 복도	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			1	8	낮음
본관동	“ 1층 ” 서고	텍스타일	0	0		1	0		0	0		0	0			0	0			0	1	낮음
3. 실내공기 중 석면농도 측정 결과
측정일		석면농도			기준 초과 시 조치내용						측정일			석면농도					기준 초과 시 조치내용
4. 비고(특이사항 기재)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡)]

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식] <개정 2021. 6. 28.>
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지(건축물 명칭) 대전광역시 중구 목동로23(본관동)
건축 허가일(신고일) 1970. 08. 20.								준공일 1973. 12. 27.										연면적(㎡) 5,043.33
건축물 소유자 성명 학교법인대성학원															건축물 소유자 주소 대전광역시 중구 목동로 23
석면건축물안전관리인 성명 / 지정일 / 교육일(최초, 보수) 김** / 2020년 9월 25일 / 2020.09.25.(최초) / 2022.02.25.(보수)															석면건축물안전관리인 주소 대전광역시 서구 관저동로, 93
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 : 2022. 6. 13.
공간명	석면 건축자재 위치	석면건축자재종류	물리적 평가				잠재적 손상 가능성 평가					건축물 유지ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가				인체 노출 가능성 평가					위해성평가점수	위해성등급	조치 내용
			손상 상태 (점수)	비산성 (점수)		석면 함유량 (점수)	진동 (점수)		기류 (점수)	누수 (점수)		유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)			사용 인원수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)			평균 사용 시간 (점수)
본관동	“ 2층” 행정실	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 2층 ” 복도	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 2층 ” 복도	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 2층 ” 인쇄실	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 2층 ” 1-1	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 2층 ” 1-2	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 2층 ” 1-3	텍스타일	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
3. 실내공기 중 석면농도 측정 결과
측정일		석면농도			기준 초과 시 조치내용						측정일			석면농도					기준 초과 시 조치내용
4. 비고(특이사항 기재)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡)]

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식] <개정 2021. 6. 28.>
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지(건축물 명칭) 대전광역시 중구 목동로23(본관동)
건축 허가일(신고일) 1970. 08. 20.								준공일 1973. 12. 27.										연면적(㎡) 5,043.33
건축물 소유자 성명 학교법인대성학원															건축물 소유자 주소 대전광역시 중구 목동로 23
석면건축물안전관리인 성명 / 지정일 / 교육일(최초, 보수) 김** / 2020년 9월 25일 / 2020.09.25.(최초) / 2022.02.25.(보수)															석면건축물안전관리인 주소 대전광역시 서구 관저동로, 93
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 : 2022. 6. 13.
공간명	석면 건축자재 위치	석면건축자재종류	물리적 평가				잠재적 손상 가능성 평가					건축물 유지ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가				인체 노출 가능성 평가					위해성평가점수	위해성등급	조치 내용
			손상 상태 (점수)	비산성 (점수)		석면 함유량 (점수)	진동 (점수)		기류 (점수)	누수 (점수)		유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)			사용 인원수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)			평균 사용 시간 (점수)
본관동	“ 2층” 1-4	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 3층 ” 교과연구실	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 3층 ” 1학년교무실	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 3층 ” 홀	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 3층 ” 1-10	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 3층 ” 복도	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 3층 ” 1-9	텍스타일	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
3. 실내공기 중 석면농도 측정 결과
측정일		석면농도			기준 초과 시 조치내용						측정일			석면농도					기준 초과 시 조치내용
4. 비고(특이사항 기재)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡)]

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식] <개정 2021. 6. 28.>
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지(건축물 명칭) 대전광역시 중구 목동로23(본관동)
건축 허가일(신고일) 1970. 08. 20.								준공일 1973. 12. 27.										연면적(㎡) 5,043.33
건축물 소유자 성명 학교법인대성학원															건축물 소유자 주소 대전광역시 중구 목동로 23
석면건축물안전관리인 성명 / 지정일 / 교육일(최초, 보수) 김** / 2020년 9월 25일 / 2020.09.25.(최초) / 2022.02.25.(보수)															석면건축물안전관리인 주소 대전광역시 서구 관저동로, 93
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 : 2022. 6. 13.
공간명	석면 건축자재 위치	석면건축자재종류	물리적 평가				잠재적 손상 가능성 평가					건축물 유지ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가				인체 노출 가능성 평가					위해성평가점수	위해성등급	조치 내용
			손상 상태 (점수)	비산성 (점수)		석면 함유량 (점수)	진동 (점수)		기류 (점수)	누수 (점수)		유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)			사용 인원수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)			평균 사용 시간 (점수)
본관동	“ 3층” 방송실	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			1	2			2	8	낮음
본관동	“ 3층 ” 1-8	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 3층 ” 1-7	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 3층 ” 1-6	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 3층 ” 1-5	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 3층 ” 전산실	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			1	2			2	8	낮음
본관동	“ 3층 ” 화장실(남)＆전실	텍스타일	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
3. 실내공기 중 석면농도 측정 결과
측정일		석면농도			기준 초과 시 조치내용						측정일			석면농도					기준 초과 시 조치내용
4. 비고(특이사항 기재)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡)]

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식] <개정 2021. 6. 28.>
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지(건축물 명칭) 대전광역시 중구 목동로23(본관동)
건축 허가일(신고일) 1970. 08. 20.								준공일 1973. 12. 27.										연면적(㎡) 5,043.33
건축물 소유자 성명 학교법인대성학원															건축물 소유자 주소 대전광역시 중구 목동로 23
석면건축물안전관리인 성명 / 지정일 / 교육일(최초, 보수) 김** / 2020년 9월 25일 / 2020.09.25.(최초) / 2022.02.25.(보수)															석면건축물안전관리인 주소 대전광역시 서구 관저동로, 93
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 : 2022. 6. 13.
공간명	석면 건축자재 위치	석면건축자재종류	물리적 평가				잠재적 손상 가능성 평가					건축물 유지ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가				인체 노출 가능성 평가					위해성평가점수	위해성등급	조치 내용
			손상 상태 (점수)	비산성 (점수)		석면 함유량 (점수)	진동 (점수)		기류 (점수)	누수 (점수)		유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)			사용 인원수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)			평균 사용 시간 (점수)
본관동	“ 4층” 특강1실	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 4층 ” 2-4	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 4층 ” 2-3	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 4층 ” 2-2	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 4층 ” 2-1	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 4층 ” 복도	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 4층 ” 2학년 학습실	텍스타일	0	0		1	0		0	0		1	1			0	0			0	3	낮음
3. 실내공기 중 석면농도 측정 결과
측정일		석면농도			기준 초과 시 조치내용						측정일			석면농도					기준 초과 시 조치내용
4. 비고(특이사항 기재)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡)]

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식] <개정 2021. 6. 28.>
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지(건축물 명칭) 대전광역시 중구 목동로23(본관동)
건축 허가일(신고일) 1970. 08. 20.								준공일 1973. 12. 27.										연면적(㎡) 5,043.33
건축물 소유자 성명 학교법인대성학원															건축물 소유자 주소 대전광역시 중구 목동로 23
석면건축물안전관리인 성명 / 지정일 / 교육일(최초, 보수) 김** / 2020년 9월 25일 / 2020.09.25.(최초) / 2022.02.25.(보수)															석면건축물안전관리인 주소 대전광역시 서구 관저동로, 93
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 : 2022. 6. 13.
공간명	석면 건축자재 위치	석면건축자재종류	물리적 평가				잠재적 손상 가능성 평가					건축물 유지ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가				인체 노출 가능성 평가					위해성평가점수	위해성등급	조치 내용
			손상 상태 (점수)	비산성 (점수)		석면 함유량 (점수)	진동 (점수)		기류 (점수)	누수 (점수)		유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)			사용 인원수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)			평균 사용 시간 (점수)
본관동	“ 4층” 수학전용	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 4층 ” 동아리실	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 4층 ” 자습실	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 5층 ” 2-5	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 5층 ” 2-6	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 5층 ” 2-7	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 5층 ” 2-8	텍스타일	0	0		1	0		0	0		1	1			0	0			0	3	낮음
3. 실내공기 중 석면농도 측정 결과
측정일		석면농도			기준 초과 시 조치내용						측정일			석면농도					기준 초과 시 조치내용
4. 비고(특이사항 기재)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡)]

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식] <개정 2021. 6. 28.>
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지(건축물 명칭) 대전광역시 중구 목동로23(본관동)
건축 허가일(신고일) 1970. 08. 20.								준공일 1973. 12. 27.										연면적(㎡) 5,043.33
건축물 소유자 성명 학교법인대성학원															건축물 소유자 주소 대전광역시 중구 목동로 23
석면건축물안전관리인 성명 / 지정일 / 교육일(최초, 보수) 김** / 2020년 9월 25일 / 2020.09.25.(최초) / 2022.02.25.(보수)															석면건축물안전관리인 주소 대전광역시 서구 관저동로, 93
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 : 2022. 6. 13.
공간명	석면 건축자재 위치	석면건축자재종류	물리적 평가				잠재적 손상 가능성 평가					건축물 유지ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가				인체 노출 가능성 평가					위해성평가점수	위해성등급	조치 내용
			손상 상태 (점수)	비산성 (점수)		석면 함유량 (점수)	진동 (점수)		기류 (점수)	누수 (점수)		유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)			사용 인원수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)			평균 사용 시간 (점수)
본관동	“ 5층” 복도	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 5층 ” 영어전용교실	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 5층 ” 2-9	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 5층 ” 2-10	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
본관동	“ 옥상 ” 물탱크실	텍스타일 (천장재)	0	0		1	0		0	0		1	1			0	0			0	3	낮음
3. 실내공기 중 석면농도 측정 결과
측정일		석면농도			기준 초과 시 조치내용						측정일			석면농도					기준 초과 시 조치내용
4. 비고(특이사항 기재)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡)]

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식] <개정 2021. 6. 28.>
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지(건축물 명칭) 대전광역시 중구 목동로23(별관동)
건축 허가일(신고일) 1981. 07. 25.								준공일 1982. 04. 12.										연면적(㎡) 1,707.66
건축물 소유자 성명 학교법인대성학원															건축물 소유자 주소 대전광역시 중구 목동로 23
석면건축물안전관리인 성명 / 지정일 / 교육일(최초, 보수) 김** / 2020년 9월 25일 / 2020.09.25.(최초) / 2022.02.25.(보수)															석면건축물안전관리인 주소 대전광역시 서구 관저동로, 93
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 : 2022. 6. 13.
공간명	석면 건축자재 위치	석면건축자재종류	물리적 평가				잠재적 손상 가능성 평가					건축물 유지ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가				인체 노출 가능성 평가					위해성평가점수	위해성등급	조치 내용
			손상 상태 (점수)	비산성 (점수)		석면 함유량 (점수)	진동 (점수)		기류 (점수)	누수 (점수)		유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)			사용 인원수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)			평균 사용 시간 (점수)
별관동	“ 지하1층” 계단실복도	텍스타일	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
별관동	“ 지하1층” 유도실	텍스타일	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
별관동	“ 지하1층” 기구실	텍스타일	0	0		1	0		0	0		1	1			2	2			2	9	낮음
3. 실내공기 중 석면농도 측정 결과
측정일		석면농도			기준 초과 시 조치내용						측정일			석면농도					기준 초과 시 조치내용
4. 비고(특이사항 기재)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡)]